001:  СН:20161114115958-022786  ,PCB V1.60,Boot V1.00
002:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
003:  Используем Mode-A для сканирован? VGA порт?..
004:  MSTAR решени? номе?МС, начиная ?MSTЎўTSUMЎўSEЎўFEЈ¬их программ?находится внутри внешне?SPI flash memилиyЎЈ
005:  Текущи?выбо?MST_EXT_SPI #ISP, емкост? 128Mbits, 16Mbytes.
006:  http://www.ifix.net.cn/thread-14392-1-8.html
007:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
008:  VGA wire mode: SCL: VGA--15; SDA: VGA--12.
009:  MST ID основной МС: 0xB300ЎЈ
010:  SPI Flash партномерЈ?MX25L3205@SOIC16 Буфе?адаптирова?для 4M bytesЗначение регистра сост?ния: 0xB4ЎЈ
011:  Стар?чтен? МС......
012:  Чтение завершеноЈ¬ЗанялоЈє109.5 се?ЎЈ
013:  Авто. верификация
014:  Верификация завершенаЈ¬ЗанялоЈє109.6 се?ЎЈ
015:  Контрольная сумм?данных буфера: 16bits_0x4BE3 Ј¬32bits_0x20334BE3 :
016:  Прошедше?время: 219.1 се?Ј¬сред?я скорость 38289 байт\се?
017:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
018:  Файл бы?сохранен.

TP.V56.PB816  майн
csy1281AER
1118 1J3X 1833
MICRO R842 D4U6040G
25L3236F
SN510PME15N10-G
MBRD10200CT
MBRD10150CT

KMO320LDRH143 матр
CV315PW05S   планка
S15A
54228
MST7353K-1
4G16
