001:  Серийник:20161114115958-022786  ,PCB V1.60,Boot V1.00
002:  Авто. идентификация 7 ID из партномера.
003:  http://www.ifix.net.cn/thread-2550-1-1.html
004:  Текущий выбор:MX25L3205, емкость: 32Mbits, 4Mbytes.
005:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
006:  Контакты разъема программатора24_пины_Обнаружен плохой контакт или МС неправильно установлена.
007:  Контакты разъема программатора24_пины_Обнаружен плохой контакт или МС неправильно установлена.
008:  С контактами все в порядке.Поехали!
009:  ID МС проверен.
010:  Старт чтения МС......
011:  Status Register-1 : 0x9C .
012:  Чтение завершено. Заняло 2.496 сек.
013:  Авто. верификация.
014:  Верификация завершена. Заняло 2.498 сек.
015:  Контрольная сумма данных буфера: 16bits_0xC760  32bits_0x2F65C760 :
016:  Прошедшее время: 5.016 сек. _Средняя скорость 1672370 байт\сек.
017:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
018:  Файл был сохранен.

LTA320AP05
LCD32V86(1)  RSAG7.820.1637  main
RSAG7.820.1666  бп