LCD LED TV ERISSON 32LEE01
шасси: T.MS6M181.6A    11253
проц: MST6E181VS-LF-Z1
      APBC398D
      1131A
флешка: WINBOND
        25Q32BVC10
тюнер: QIWG1A
       AFT7/W130G
       T7W130G  A11H203
Два стикера на плате:
1.   ||||штрих-код|||
     1A1H2072-000000329
     V320BJ2-P01  RoHS ..китайские кракозябры...  T 1108-34

2.   11485
     ER-TUN-AA0-6E181-6XH
     ERI-32LEE01  lot 001

Сливал с рабочего аппарата. Сдул флешку и считал на прогере. Использовал софт SPI-TT и postal2_fwh_508. Результат одинаковый, так что прошивка должна быть 100% рабочая.  