состав архива 

MTKTool						 утилита для прошивки
Max 3232 UART 3v.JPG				 схема адаптера для прошивки
THOMSON  42M71NH20  MT01 flash/eeprom .bin	 сами образа прошивок

в MTKtool Выбрать прцессор MT8202

телевизор должен быть включен в сеть

Подсоединяться к разъему J3

1.SB33v- Питание 3,3v 
2.RXD 
3.TXD 
4.GND-ЗЕМЛЯ

с переходниками usb-com неработает только с нормальными портами